# **Configuraciones de red**

Cómo usar Netsh para configurar una dirección IP dinámica (DHCP)

Ejecuta el siguiente comando:  
netsh interface ip set address "Description" dhcp